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Aplinkos apsaugos agentūra 





                   

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

	1.1. teisinis statusas: 
	
	

	juridinis asmuo
	
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	xX
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	


(tinkamą langelį pažymėti X)

	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB „Malkų įlankos terminalas“
	141890873


1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	korpusas
	buto ar negyvenamosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	Minijos
	181
	
	


1.5. ryšio informacija

	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. pašto adresas

	0-46 300656
	
	info@miterminalas.lt


2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	UAB „Malkų įlankos terminalas“

	adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	korpusas
	buto ar negyvenamosios patalpos Nr. 

	Klaipėdos
	Klaipėda
	Minijos
	180
	
	


3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. pašto adresas

	0-698 11457
	
	              info@miterminalas.lt


4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2026 m. 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas
	pavadinimas
	Koordina-tės
	aukštis m
	angos skersmuo, m
	srauto greitis, m/s
	temperatūra, °C
	tūrio debitas, Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	002
	
	Krovinio persipylimo vieta tarp transporterių
	6171493; 321478
	4
	0,15
	9,46
	7,1
	0,162
	2026-01-20

10:10


3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

	Taršos šaltinis
	Teršalai
	Matavimų rezultatai,

g/s
	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu
	Matavimo metodas
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	002
	
	4281
	Kietosios dalelės (C)
	0,00069
	Įprastas darbo režimas 
	LVS-F7.2-03:2024
	UAB „Vakarų centrinė laboratorija“

Leidimo Nr. 1AT-293, 2011-06-08, atnaujintas 2020-12-01 sprendimu Nr. (4.19)-A4E-11103


IV SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. 

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210279
	3210061
3210063
	Paviršinių nuotekų valymo įrenginys Nr.1 – BIOS 4-F1/60 ir

Paviršinių nuotekų valymo įrenginys Nr.2 – BIOS 4-F1/60

	Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh. min
	Ėminio ėmimo vieta4
	Laikotarpis, d
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis, m3
	Labai smarkus lietus7,

Taip/Ne
	Temperatūra,

°C
	Teršalai (parametrai) 
	Matavimo rezultatas
	Matavimo metodas
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-12
	08:00 – 08.15

	Kontro-linis šulinys Nr. 32 
	
	
	
	ne
	-
	1004
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	7,5
	LST EN 
872:2005
	Nr.1AT-293, atnaujintas 2020-12-01
	UAB „Vakarų centrinė laborato-rija“
	Nr. 97A2-CH4/50, 2026-05-21

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mgO2/l
	12
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Nafta ir jos produktai
	0,17
	LST EN ISO 9377-2:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS
	42
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1001
	pH
	7,5
	LST ISO 10523:2012
	
	
	

	2026-06-16
	08:00 – 08.15


	
	
	
	
	ne
	
	1004
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	7,4
	LST EN 

872:2005
	
	
	Nr. 97A2-CH4/77, 2026-07-23

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mgO2/l
	5,4
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Nafta ir jos produktai
	0,13
	LST EN ISO 9377-2:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS
	17
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1001
	pH
	7,6
	LST ISO 10523:2012
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1210345
	3210147

	Paviršinių nuotekų valymo įrenginys – Oleopator Bypass C FST NS8-80


	Ėminio ėmimo data, MMMM. mm. dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh. min
	Ėminio ėmimo vieta4
	Laikotarpis, d
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis, m3
	Labai smarkus lietus7,

Taip/Ne
	Temperatūra,

°C
	Teršalai (parametrai) 
	Matavimo rezultatas
	Matavimo metodas
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026-05-12
	08:30 – 08.45


	Kontro-linis šulinys (ties

Išleis-tuvu Nr. 2)
	
	
	
	ne
	-
	1004
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	7,5
	LST EN 

872:2005
	Nr.1AT-293, atnaujintas 2020-12-01


	UAB „Vakarų centrinė laborato-rija“


	Nr. 97A2-CH4/51, 2026-05-21

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mgO2/l
	14
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Nafta ir jos produktai
	0,17
	LST EN ISO 9377-2:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS
	46
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1001
	pH
	7,5
	LST ISO 10523:2012
	
	
	

	2026-06-16
	08:30 – 08.45


	Kontro-linis šulinys (ties

Išleis-tuvu Nr. 2)
	
	
	
	ne
	-
	1004
	Skendinčios medžiagos, mg/l
	7,1
	LST EN 

872:2005
	Nr.1AT-293, atnaujintas 2020-12-01
	UAB „Vakarų centrinė laborato-rija“
	Nr. 97A2-CH4/78, 2026-07-23



	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mgO2/l
	4,6
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1204
	Nafta ir jos produktai
	0,14
	LST EN ISO 9377-2:2002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDS
	15
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1001
	pH
	7,6
	LST ISO 10523:2012
	
	
	


Parengė  UAB „Ekotėja“ R. Arcišauskienė, 8-698 11457

(Vardas ir pavardė, telefonas)


              Gamybos vadovas
__   
         Ramūnas Klapatauskas
2026-07-27

      (Ūkio subjekto vadovo ar jo
      (Parašas)
     (Vardas ir pavardė)
  
 (Data)


            įgalioto asmens pareigos)

